IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "Projektnummer"
Time stamp: "2019-08-22T13:09:04"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (DEU)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (DEU)"

People and organizations
  Person "8560w" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "8560w" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (DEU)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (DEU)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "Projektnummer" | long name "Projektname" | phase "Projektstatus"
  IFCSITE "Default" | latitude 42° 12′ 46.804504″ | longitude -71° 2′ 0.602416″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "## Straße Ort, Bundesland PLZ", "Boston", "MA"
      IFCBUILDINGSTOREY "Ebene 1" | long name "Ebene 1" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCFLOWFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "LOROWERK 00630-070X" | object type "LOROWERK 00630-070X" | names: "LOROWERK 00630-070X:LOROWERK 00630-070X:241244" | material: materials ("ConnectorOutletMediumMaterial", "ConnectorInletMediumMaterial", "Material_8197") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Dämmung außen, Grafiken

Types
  IFCPIPEFITTINGTYPE "LOROWERK 00630-070X" | 1 occurrence | material: materials ("ConnectorOutletMediumMaterial", "ConnectorInletMediumMaterial", "Material_8197") | property sets: Abmessungen, Allgemein, Daten, ID-Daten, Sonstige

Property sets
  Sonstige | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Kategorie = "Projektinformationen" (IFCLABEL)
    Kundenname = "Besitzer" (IFCTEXT)
    Projektadresse = "## Straße Ort, Bundesland PLZ" (IFCTEXT)
    Projektausgabedatum = "Ausgabedatum" (IFCTEXT)
    Projektname = "Projektname" (IFCTEXT)
    Projektnummer = "Projektnummer" (IFCTEXT)
    Projektstatus = "Projektstatus" (IFCTEXT)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familienname = "Ebene" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCFLOWFITTING)
    Familie = "LOROWERK 00630-070X: LOROWERK 00630-070X" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "LOROWERK 00630-070X: LOROWERK 00630-070X" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Rohrformteile" (IFCLABEL)
    Typ = "LOROWERK 00630-070X: LOROWERK 00630-070X" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "LOROWERK 00630-070X: LOROWERK 00630-070X" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familie = "Ebene: 8 mm Kopf" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Ebene: 8 mm Kopf" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
    Typ = "Ebene: 8 mm Kopf" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Ebene: 8 mm Kopf" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 type object
    Familienname = "LOROWERK 00630-070X" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Rohrformteile" (IFCLABEL)
  ID-Daten | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Autor = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung von Unternehmen = "" (IFCTEXT)
    Gebäudename = "" (IFCTEXT)
    Unternehmensname = "" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Typname = "8 mm Kopf" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Gebäudegeschoss = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name = "Ebene 1" (IFCTEXT)
    Tragwerk = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ID-Daten | properties | on 1 type object
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung = "LORO-X Stahlabflussrohre" (IFCTEXT)
    Codename = "" (IFCTEXT)
    DATANORM = "00630.070X" (IFCTEXT)
    GTIN = "4038088027783" (IFCTEXT)
    HAN = "00630.070X" (IFCTEXT)
    Hersteller = "LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG" (IFCTEXT)
    OmniClass-Nummer = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Titel = "" (IFCTEXT)
    Typname = "Anschlussstücke von LORO-X Rohr an Kunststoffabflussrohrmuffen (KA)" (IFCTEXT)
    VDIBSN = "020001???001001???00100100000100300700000000000170000000000000000004" (IFCTEXT)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCFLOWFITTING)
    Manufacturer = "LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG" (IFCLABEL)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWFITTING)
    Reference = "LOROWERK 00630-070X" (IFCIDENTIFIER)
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCFLOWFITTING)
    Basisbauteil = "Ebene : Ebene 1" (IFCTEXT)
    Ebene = "Ebene: Ebene 1" (IFCLABEL)
    Versatz = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Ansicht = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Basishöhe = "Projekt-Basispunkt" (IFCIDENTIFIER)
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCFLOWFITTING)
    Fläche = 0.0803021938889382 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Größe = "100 mmø-70 mmø" (IFCTEXT)
    Maximaldimension = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Mindestdimension = 70. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Volumen = 0.00292186661912199 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Höhe für Berechnung = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 type object
    CONNECTOR0_DIAMETER_dZ_0r = 70. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR0_dZ_00 = 116.9949036 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR0_dZ_01 = 174.9949036 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR0_ref_dZ = 116.9949036 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR1_DIAMETER_dZ_0r = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR1_dZ_01 = 74. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR1_ref_dZ = 74. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Dämmung außen | properties | on 1 object (1 IFCFLOWFITTING)
    Dämmungsstärke außen = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Gesamtmaß = "100 mmø-70 mmø" (IFCTEXT)
  Grafiken | properties | on 1 object (1 IFCFLOWFITTING)
    Beschriftungstext-Maßstab verwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Grafiken | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Farbe = 0 (IFCINTEGER)
    Linienmuster = "Mitte (1)" (IFCLABEL)
    Linienstärke = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Symbol = "M_Ebenenbeschriftung - Kreis: M_Ebenenbeschriftung - Kreis" (IFCLABEL)
    Symbol bei Ende 1 Standard = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbol bei Ende 2 Standard = TRUE (IFCBOOLEAN)
  HLS | properties | on 1 object (1 IFCFLOWFITTING)
    Systemabkürzung = "" (IFCTEXT)
    Systemklassifizierung = "Nicht definiert" (IFCTEXT)
    Systemname = "" (IFCTEXT)
  Phasen | properties | on 1 object (1 IFCFLOWFITTING)
    Phase erstellt = "Neue Konstruktion" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Allgemein | properties | on 1 type object
    BIM = "https://media.stage.bim.site/t/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjdCI6MSwidGYiOiJwdWJsaWMvbG9yb3dlcmsta2gtdmFobGJyYXVrLWdtYmgtY28ta2cvNTUwZWYwOS9QQVJUMjlfTG9yb18yMDE5MDcwMV8xLlZESSIsImNpZCI6IjMyNzdjYzIzLTgxYTktNGVlMy1hOTBhLWI0N2JiNGMwYjYxNiIsInJpZCI6IjdhZDliZTQ0YzJhOGM3ZmU2Y2UyZTI4ZmYyZjgwNThhIiwicGlkIjoiNzBjNTM4ZWNhYWM2ZTZjZTFmOWFhZDFhZmE1OTEwNGRjZTJmZTc4NCIsInNpZCI6IjY2MzI1IiwidXQiOjUsImlhdCI6MTU2NTA5MDg2MiwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9hcGkubGl2ZS5iaW0uc2l0ZSIsInN1YiI6ImFkbWluQGJpbXNpdGUuZGV2In0.IMAItnClsgUwuST73OmR5lP1Os-CI6JGW9rs_2dplZo/PART29_Loro_20190701_1.VDI" (IFCTEXT)
    Benennung = "LORO-X Anschlussstück an SML+KA-Muffe 100, DN70" (IFCTEXT)
    Brandschutzklasse = "B1 nach DIN 4102" (IFCTEXT)
    Ist System = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ist Zubehör = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nenndruck = "0.5" (IFCTEXT)
    Nenndrucksystem = "PN" (IFCTEXT)
    Nennweitensystem = "DN" (IFCTEXT)
    Normen/Regeln/Zulassungen = "DVGW für Trinkwasser" (IFCTEXT)
    Produktbezeichnung = "LORO-X Stahlabflussrohre" (IFCTEXT)
    Produktkennung = "Formstück" (IFCTEXT)
    Produktname = "Anschlussstücke von LORO-X Rohr an Kunststoffabflussrohrmuffen (KA)" (IFCTEXT)
    Produktvideo = "https://media.stage.bim.site/t/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjdCI6MiwidHUiOiJodHRwOi8vd3d3Lmxvcm8uZGUvaW5kZXgucGhwP2lkPTIzM1x1MDAyNmFydGlrZWxucj0wMDYzMC4wNzBYIiwiY2lkIjoiMzI3N2NjMjMtODFhOS00ZWUzLWE5MGEtYjQ3YmI0YzBiNjE2IiwicmlkIjoiN2FkOWJlNDRjMmE4YzdmZTZjZTJlMjhmZjJmODA1OGEiLCJwaWQiOiI3MGM1MzhlY2FhYzZlNmNlMWY5YWFkMWFmYTU5MTA0ZGNlMmZlNzg0Iiwic2lkIjoiNjYzMjUiLCJ1dCI6MiwiaWF0IjoxNTY1MDkwODYyLCJpc3MiOiJodHRwczovL2FwaS5saXZlLmJpbS5zaXRlIiwic3ViIjoiYWRtaW5AYmltc2l0ZS5kZXYifQ.GJvCbBBIz_4CnERZO9eV_UdvLphsZeiOY8n5EhCI0R8" (IFCTEXT)
    Querschnittsform = "rund" (IFCTEXT)
    Verbindungsart I = "Pressen" (IFCTEXT)
    Verbindungsart II = "axial pressen" (IFCTEXT)
    Verlegeart = "unter Putz" (IFCTEXT)
  Daten | properties | on 1 type object
    Bestellmenge (Multiplikator) = 1. (IFCREAL)
    Index = 4. (IFCREAL)
    max. zul. Dauer-Betriebstemperatur [Kelvin] = 95. (IFCREAL)