IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.0]"
File name: "Projektnummer"
Time stamp: "2019-09-08T12:22:43"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (DEU)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (DEU)"

People and organizations
  Person "AMAR" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "AMAR" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (DEU)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (DEU)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "Projektnummer" | long name "Projektname" | phase "Projektstatus"
  IFCSITE "Default" | latitude 42° 12′ 46.804504″ | longitude -71° 2′ 0.602416″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "## Straße Ort, Bundesland PLZ", "Boston", "MA"
      IFCBUILDINGSTOREY "Ebene 1" | long name "Ebene 1" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "LOROWERK 01367.100X" | USERDEFINED | names: "LOROWERK 01367.100X:LOROWERK 01367.100X:301473" | material: materials ("ConnectorOutletMediumMaterial", "ConnectorInletMediumMaterial", "Material_22475", "Material_22474") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Abhängigkeiten, Abmessungen, HLS, ID-Daten

Property sets
  Sonstige | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Kategorie = "Projektinformationen" (IFCLABEL)
    Kundenname = "Besitzer" (IFCTEXT)
    Projektadresse = "## Straße Ort, Bundesland PLZ" (IFCTEXT)
    Projektausgabedatum = "Ausgabedatum" (IFCTEXT)
    Projektname = "Projektname" (IFCTEXT)
    Projektnummer = "Projektnummer" (IFCTEXT)
    Projektstatus = "Projektstatus" (IFCTEXT)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familienname = "Ebene" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Familie = "LOROWERK 01367.100X: LOROWERK 01367.100X" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "LOROWERK 01367.100X: LOROWERK 01367.100X" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Sanitärinstallationen" (IFCLABEL)
    Typ = "LOROWERK 01367.100X: LOROWERK 01367.100X" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "LOROWERK 01367.100X: LOROWERK 01367.100X" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familie = "Ebene: 8 mm Kopf" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Ebene: 8 mm Kopf" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
    Typ = "Ebene: 8 mm Kopf" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Ebene: 8 mm Kopf" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Familienname = "LOROWERK 01367.100X" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Sanitärinstallationen" (IFCLABEL)
  ID-Daten | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Autor = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung von Unternehmen = "" (IFCTEXT)
    Gebäudename = "" (IFCTEXT)
    Unternehmensname = "" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Typname = "8 mm Kopf" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Kennzeichen = "4" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Gebäudegeschoss = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name = "Ebene 1" (IFCTEXT)
    Tragwerk = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung = "LORO-RAINSTAR Attikaabläufe, Serie 89, Eingrifftiefe 55 mm" (IFCTEXT)
    Codename = "" (IFCTEXT)
    DATANORM = "01367.100X" (IFCTEXT)
    GTIN = "4038088074817" (IFCTEXT)
    HAN = "01367.100X" (IFCTEXT)
    Hersteller = "LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG" (IFCTEXT)
    OmniClass-Nummer = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Titel = "" (IFCTEXT)
    Type Name = "LORO-RAINSTAR 89 Attikanotablauf, Einbau 55mm, Edelst., Klemmfl., f. Kunstst.-bahn, Druckström., DN100" (IFCTEXT)
    Typname = "LOROWERK 01367.100X" (IFCTEXT)
    VDIBSN = "0020080000020020000010020010010000000030020000001600000001" (IFCTEXT)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    FireRating = "keine Feuerwiderstandsklasse" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "LOROWERK 01367.100X" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG" (IFCLABEL)
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Basisbauteil = "Ebene : Ebene 1" (IFCTEXT)
    Ebene = "Ebene: Ebene 1" (IFCLABEL)
    Versatz = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Ansicht = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Basishöhe = "Projekt-Basispunkt" (IFCIDENTIFIER)
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Fläche = 0.448675499042317 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volumen = 0.0444767003814395 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Höhe für Berechnung = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    CONNECTOR0_DIAMETER_dZ_0r = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR0_dZ_00 = 66.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR0_dZ_01 = 67.29375 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR0_ref_dZ = 67.29375 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR1_DIAMETER_dNBN0_0r = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR1_dNBN0_00 = 527.633847594126 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR1_dNBN0_01 = 601.633847594126 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR1_ref_dNBN0 = 527.633847594126 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR1_ref_dNBN1 = 15.4640989794338 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  HLS | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Systemabkürzung = "" (IFCTEXT)
    Systemklassifizierung = "Nicht definiert" (IFCTEXT)
    Systemname = "" (IFCTEXT)
  Phasen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Phase erstellt = "Neue Konstruktion" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
    Reference = "Projektinformationen" (IFCIDENTIFIER)
  Allgemein | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abdichtvarianten = "mit Klemmflansch" (IFCTEXT)
    Abflussstutzen Ausführung = "waagerecht" (IFCTEXT)
    Ablaufanschluss = "1" (IFCTEXT)
    Art der Nenn-/ Betriebsspannung = "nicht zutreffend" (IFCTEXT)
    BIM = "" (IFCTEXT)
    Elektrischer Anschluss = "nein" (IFCTEXT)
    Feuerwiderstandsklasse = "keine Feuerwiderstandsklasse" (IFCTEXT)
    Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar = "nein" (IFCTEXT)
    Gehäuseanschlussarten = "Ablauf punktförmig" (IFCTEXT)
    Geruchsverschluss = "ohne Geruchsverschluss" (IFCTEXT)
    HeinzeBIM = "https://www.heinze.de/bim/loro-rainstar-89-attikanotablauf-einbau-55mm-edelst-klemmfl-f-kunstst-bahn-druckstroem-dn100/3bb406468f7d1a24d64741c69c2e93cbd48d38b4" (IFCTEXT)
    Heizung = "ohne Heizung" (IFCTEXT)
    Kommentar = "Serie 89, Eingrifftiefe 55 mm" (IFCTEXT)
    Nenndruck = "738" (IFCTEXT)
    Nenndrucksystem = "270" (IFCTEXT)
    Nennweitensystem = "PN" (IFCTEXT)
    Potenzialausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden = "ja" (IFCTEXT)
    Produktbezeichnung = "Dachabläufe und Bodenabläufe ohne Geruchverschluss" (IFCTEXT)
    Produktbezeichnung Text = "LORO-RAINSTAR 89 Attikanotablauf, Einbau 55mm, Edelst., Klemmfl., f. Kunstst.-bahn, Druckström., DN100" (IFCTEXT)
    Produktklassifikation = "Attikaablauf" (IFCTEXT)
    Produktname = "LORO-RAINSTAR 89 Attikanotablauf, Einbau 55mm, Edelst., Klemmfl., f. Kunstst.-bahn, Druckström., DN100" (IFCTEXT)
    Produktvideo = "" (IFCTEXT)
    Werkstoff des Ablaufkörpers = "nicht rostender Stahl" (IFCTEXT)
    Wärmedämmung = "ohne Wärmedämmung" (IFCTEXT)
  Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    38.710.01.13 = "seitlich" (IFCTEXT)
    38.710.01.5 = "DN" (IFCTEXT)
    Bestellmenge (Multiplikator) = 1. (IFCREAL)
    Einbaubreite [mm] = 215. (IFCREAL)
    Einbautiefe [mm] = 55. (IFCREAL)
    Sperrwasserhöhe [mm] = 0. (IFCREAL)
  Sichtbarkeit | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    LOROWERK 01367.100X en Visibility = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Grafiken | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Farbe = 0 (IFCINTEGER)
    Linienmuster = "Mitte (1)" (IFCLABEL)
    Linienstärke = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Symbol = "M_Ebenenbeschriftung - Kreis: M_Ebenenbeschriftung - Kreis" (IFCLABEL)
    Symbol bei Ende 1 Standard = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbol bei Ende 2 Standard = TRUE (IFCBOOLEAN)