IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.0]"
File name: "Projektnummer"
Time stamp: "2019-09-08T15:08:04"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (DEU)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (DEU)"

People and organizations
  Person "AMAR" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "AMAR" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (DEU)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (DEU)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "Projektnummer" | long name "Projektname" | phase "Projektstatus"
  IFCSITE "Default" | latitude 42° 12′ 46.804504″ | longitude -71° 2′ 0.602416″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "## Straße Ort, Bundesland PLZ", "Boston", "MA"
      IFCBUILDINGSTOREY "Ebene 1" | long name "Ebene 1" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "LOROWERK 21526.125X" | USERDEFINED | names: "LOROWERK 21526.125X:LOROWERK 21526.125X:247705" | material: materials ("ConnectorOutletMediumMaterial", "ConnectorInletMediumMaterial", "Material_16492", "Material_16489", "Material_16490", "Material_16491") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Abhängigkeiten, Abmessungen, HLS, ID-Daten

Property sets
  Sonstige | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Kategorie = "Projektinformationen" (IFCLABEL)
    Kundenname = "Besitzer" (IFCTEXT)
    Projektadresse = "## Straße Ort, Bundesland PLZ" (IFCTEXT)
    Projektausgabedatum = "Ausgabedatum" (IFCTEXT)
    Projektname = "Projektname" (IFCTEXT)
    Projektnummer = "Projektnummer" (IFCTEXT)
    Projektstatus = "Projektstatus" (IFCTEXT)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familienname = "Ebene" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Familie = "LOROWERK 21526.125X: LOROWERK 21526.125X" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "LOROWERK 21526.125X: LOROWERK 21526.125X" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Sanitärinstallationen" (IFCLABEL)
    Typ = "LOROWERK 21526.125X: LOROWERK 21526.125X" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "LOROWERK 21526.125X: LOROWERK 21526.125X" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familie = "Ebene: 8 mm Kopf" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Ebene: 8 mm Kopf" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
    Typ = "Ebene: 8 mm Kopf" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Ebene: 8 mm Kopf" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Familienname = "LOROWERK 21526.125X" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Sanitärinstallationen" (IFCLABEL)
  ID-Daten | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Autor = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung von Unternehmen = "" (IFCTEXT)
    Gebäudename = "" (IFCTEXT)
    Unternehmensname = "" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Typname = "8 mm Kopf" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Kennzeichen = "2" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Gebäudegeschoss = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name = "Ebene 1" (IFCTEXT)
    Tragwerk = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung = "LORO-DRAINLET DL Flachdachabläufe, Kompletteinheiten, zweiteilig" (IFCTEXT)
    Codename = "" (IFCTEXT)
    DATANORM = "21526.125X" (IFCTEXT)
    GTIN = "4038088085905" (IFCTEXT)
    HAN = "21526.125X" (IFCTEXT)
    Hersteller = "LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG" (IFCTEXT)
    OmniClass-Nummer = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Titel = "" (IFCTEXT)
    Typname = "LORO-DL Ablauf, Edelstahl, Klemmflansch, seitl., 2-tlg., WD u. Heizung, DN125" (IFCTEXT)
    VDIBSN = "0020040000020010000010010020010000000030020000002100000001" (IFCTEXT)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "LOROWERK 21526.125X" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG" (IFCLABEL)
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Basisbauteil = "Ebene : Ebene 1" (IFCTEXT)
    Ebene = "Ebene: Ebene 1" (IFCLABEL)
    Versatz = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Ansicht = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Basishöhe = "Projekt-Basispunkt" (IFCIDENTIFIER)
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Fläche = 0.506469050896136 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volumen = 0.0572650885450988 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Höhe für Berechnung = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    CONNECTOR0_DIAMETER_dZ_0r = 125. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR0_dZ_00 = 52.5 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR0_dZ_01 = 53.29375 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR0_ref_dZ = 53.29375 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR1_DIAMETER_dNBN0_0r = 125. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR1_dNBN0_00 = 46.0524146717314 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR1_dNBN0_01 = 291.052414671731 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR1_ref_dNBN0 = 46.0524146717314 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR1_ref_dNBN1 = 107.85189532117 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  HLS | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Systemabkürzung = "" (IFCTEXT)
    Systemklassifizierung = "Nicht definiert" (IFCTEXT)
    Systemname = "" (IFCTEXT)
  Phasen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Phase erstellt = "Neue Konstruktion" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
    Reference = "Projektinformationen" (IFCIDENTIFIER)
  Allgemein | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abdichtvarianten = "mit Klemmflansch (Pressdichtungsflansch)" (IFCTEXT)
    Abflussstutzen Ausführung = "waagerecht" (IFCTEXT)
    Ablaufanschluss = "seitlich" (IFCTEXT)
    Anschluss an GLT, GA = FALSE (IFCBOOLEAN)
    BIM = "https://media.stage.bim.site/t/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjdCI6MSwidGYiOiJwdWJsaWMvbG9yb3dlcmsta2gtdmFobGJyYXVrLWdtYmgtY28ta2cvOTg0ZTY0NS9QQVJUMzhfTG9yb18yMDE5MDcwMV8xLlZESSIsImNpZCI6IjMyNzdjYzIzLTgxYTktNGVlMy1hOTBhLWI0N2JiNGMwYjYxNiIsInJpZCI6IjAzZWQxMGU4YTFlZDkwNmViZjkzMTA5ODJhMmVlNDg2IiwicGlkIjoiOGQ0ZDA2NTQxZjA4Y2ZmMDM3ODY0ODgwNDMxYTQ4MGY2ODhkZjIyZiIsInNpZCI6IjY2MzI1IiwidXQiOjUsImxjIjoiZGUiLCJpYXQiOjE1NjcwNjgyODcsImlzcyI6Imh0dHBzOi8vYXBpLmxpdmUuYmltLnNpdGUiLCJzdWIiOiJyZXZpdC50ZWFtMjRAZ21haWwuY29tIn0.i1lPIa7CtL0eDJnwgkqTYV5L2W2OmNN_sInj3bqcxMM/PART38_Loro_20190701_1.VDI" (IFCTEXT)
    Elektrischer Anschluss = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar 6 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Gehäuseanschlussarten = "Ablauf-Punktförmig" (IFCTEXT)
    Geruchsverschluss = "ohne Geruchverschluss" (IFCTEXT)
    Ist System = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ist Zubehör = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Komplettartikel (Einteilig) aus Kombination (Mehrteileausführung) Ablaufgrundkörper und Aufsatzstück = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nenndrucksystem = "PN" (IFCTEXT)
    Nennmaß = "125" (IFCTEXT)
    Nennweitensystem = "DN" (IFCTEXT)
    Potenzialausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Produktbezeichnung = "LORO-DRAINLET DL Flachdachabläufe, Kompletteinheiten, zweiteilig" (IFCTEXT)
    Produktklassifikation = "Flachdachablauf" (IFCTEXT)
    Produktname = "LORO-DL Ablauf, Edelstahl, Klemmflansch, seitl., 2-tlg., WD u. Heizung, DN125" (IFCTEXT)
    Produktvideo = "https://media.stage.bim.site/t/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjdCI6MiwidHUiOiJodHRwOi8vd3d3Lmxvcm8uZGUvaW5kZXgucGhwP2lkPTIzM1x1MDAyNmFydGlrZWxucj0yMTUyNi4xMjVYIiwiY2lkIjoiMzI3N2NjMjMtODFhOS00ZWUzLWE5MGEtYjQ3YmI0YzBiNjE2IiwicmlkIjoiMDNlZDEwZThhMWVkOTA2ZWJmOTMxMDk4MmEyZWU0ODYiLCJwaWQiOiI4ZDRkMDY1NDFmMDhjZmYwMzc4NjQ4ODA0MzFhNDgwZjY4OGRmMjJmIiwic2lkIjoiNjYzMjUiLCJ1dCI6MiwibGMiOiJkZSIsImlhdCI6MTU2NzA2ODI4NywiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9hcGkubGl2ZS5iaW0uc2l0ZSIsInN1YiI6InJldml0LnRlYW0yNEBnbWFpbC5jb20ifQ.GvOs4QMndvi37Tqigqb4vN2pBQnDzypXhqJmmAz__C8" (IFCTEXT)
    Typ = "Dachablauf" (IFCTEXT)
    Variante/Varianten-Art/Zubehörbezeichnung = "mit Begleitheizung" (IFCTEXT)
    Werkstoff des Ablaufkörpers = "nicht rostender Stahl" (IFCTEXT)
    mit Blätter-/Kiesfang = TRUE (IFCBOOLEAN)
    mit Schallentkopplung = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Einbaubreite [m] = 0.33 (IFCREAL)
    Einbauhöhe [m] = 0.364 (IFCREAL)
    Einbautiefe [m] = 0.453 (IFCREAL)
    Sperrwasserhöhe [m] = 0.035 (IFCREAL)
  Grafiken | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Farbe = 0 (IFCINTEGER)
    Linienmuster = "Mitte (1)" (IFCLABEL)
    Linienstärke = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Symbol = "M_Ebenenbeschriftung - Kreis: M_Ebenenbeschriftung - Kreis" (IFCLABEL)
    Symbol bei Ende 1 Standard = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbol bei Ende 2 Standard = TRUE (IFCBOOLEAN)