IFC building model
Schema: "IFC4"
Description: "ViewDefinition [ReferenceView_V1.0]"
File name: "Projektnummer"
Time stamp: "2019-09-08T15:19:26"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (DEU)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (DEU)"

People and organizations
  Person "AMAR" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "AMAR" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (DEU)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (DEU)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "Projektnummer" | long name "Projektname" | phase "Projektstatus"
  IFCSITE "Default" | latitude 42° 12′ 46.804504″ | longitude -71° 2′ 0.602416″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "## Straße Ort, Bundesland PLZ", "Boston", "MA"
      IFCBUILDINGSTOREY "Ebene 1" | long name "Ebene 1" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | object type "LOROWERK 21714.070X" | USERDEFINED | names: "LOROWERK 21714.070X:LOROWERK 21714.070X:247705" | material: materials ("ConnectorOutletMediumMaterial", "ConnectorInletMediumMaterial", "Material_3473", "Material_3475", "Material_3474") | property sets: Pset_BuildingElementProxyCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Abhängigkeiten, Abmessungen, HLS, ID-Daten

Property sets
  Sonstige | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Kategorie = "Projektinformationen" (IFCLABEL)
    Kundenname = "Besitzer" (IFCTEXT)
    Projektadresse = "## Straße Ort, Bundesland PLZ" (IFCTEXT)
    Projektausgabedatum = "Ausgabedatum" (IFCTEXT)
    Projektname = "Projektname" (IFCTEXT)
    Projektnummer = "Projektnummer" (IFCTEXT)
    Projektstatus = "Projektstatus" (IFCTEXT)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familienname = "Ebene" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Familie = "LOROWERK 21714.070X: LOROWERK 21714.070X" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "LOROWERK 21714.070X: LOROWERK 21714.070X" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Sanitärinstallationen" (IFCLABEL)
    Typ = "LOROWERK 21714.070X: LOROWERK 21714.070X" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "LOROWERK 21714.070X: LOROWERK 21714.070X" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familie = "Ebene: 8 mm Kopf" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Ebene: 8 mm Kopf" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
    Typ = "Ebene: 8 mm Kopf" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Ebene: 8 mm Kopf" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Familienname = "LOROWERK 21714.070X" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Sanitärinstallationen" (IFCLABEL)
  ID-Daten | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Autor = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung von Unternehmen = "" (IFCTEXT)
    Gebäudename = "" (IFCTEXT)
    Unternehmensname = "" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Typname = "8 mm Kopf" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Kennzeichen = "2" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Gebäudegeschoss = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name = "Ebene 1" (IFCTEXT)
    Tragwerk = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung = "LORO-DRAINLET DL Flachdachabläufe, einteilig" (IFCTEXT)
    Codename = "" (IFCTEXT)
    DATANORM = "21714.070X" (IFCTEXT)
    GTIN = "4038088075449" (IFCTEXT)
    HAN = "21714.070X" (IFCTEXT)
    Hersteller = "LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG" (IFCTEXT)
    OmniClass-Nummer = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Titel = "" (IFCTEXT)
    Type Name = "LORO-DL Notablauf, Edelstahl, Klemmflansch, seitl., 1-tlg., ohne WD, DN70" (IFCTEXT)
    Typname = "LOROWERK 21714.070X" (IFCTEXT)
    VDIBSN = "0020010000020010000010020010010000000030020000001000000001" (IFCTEXT)
  Pset_BuildingElementProxyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    FireRating = "keine Feuerwiderstandsklasse" (IFCLABEL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "LOROWERK 21714.070X" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Manufacturer = "LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG" (IFCLABEL)
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Basisbauteil = "Ebene : Ebene 1" (IFCTEXT)
    Ebene = "Ebene: Ebene 1" (IFCLABEL)
    Versatz = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Ansicht = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Basishöhe = "Projekt-Basispunkt" (IFCIDENTIFIER)
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Fläche = 0.30182022229196 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volumen = 0.026288737175663 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Höhe für Berechnung = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    CONNECTOR0_DIAMETER_dZ_0r = 70. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR0_dZ_00 = 11. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR0_dZ_01 = 11.79375 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR0_ref_dZ = 11.79375 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR1_DIAMETER_dNBN0_0r = 70. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR1_dNBN0_00 = 38.9066396735892 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR1_dNBN0_01 = 288.906639673589 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR1_ref_dNBN0 = 38.9066396735892 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    CONNECTOR1_ref_dNBN1 = 66.9080844377485 (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  HLS | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Systemabkürzung = "" (IFCTEXT)
    Systemklassifizierung = "Nicht definiert" (IFCTEXT)
    Systemname = "" (IFCTEXT)
  Phasen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Phase erstellt = "Neue Konstruktion" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
    Reference = "Projektinformationen" (IFCIDENTIFIER)
  Allgemein | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Abdichtvarianten = "mit Klemmflansch" (IFCTEXT)
    Abflussstutzen Ausführung = "waagerecht" (IFCTEXT)
    Ablaufanschluss = "1" (IFCTEXT)
    Art der Nenn-/ Betriebsspannung = "nicht zutreffend" (IFCTEXT)
    BIM = "https://media.stage.bim.site/t/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjdCI6MSwidGYiOiJwdWJsaWMvbG9yb3dlcmsta2gtdmFobGJyYXVrLWdtYmgtY28ta2cvZDMwZTRjMS9QQVJUMzhfTG9yb18yMDE5MDcwMV8xLlZESSIsImNpZCI6IjMyNzdjYzIzLTgxYTktNGVlMy1hOTBhLWI0N2JiNGMwYjYxNiIsInJpZCI6IjA0YzZiNmFjOWYxMzRhMjQ1MTNkMGE0ZWM1NjZjODRhIiwicGlkIjoiNTI2NjI2YjQ3MzcxNjQ1YjllNmVhYTI2YjJkNjU0NTNiMDI4NTdiOSIsInNpZCI6IjY2MzI1IiwidXQiOjUsImxjIjoiZGUiLCJpYXQiOjE1NjU3NzIyMTQsImlzcyI6Imh0dHBzOi8vYXBpLmxpdmUuYmltLnNpdGUiLCJzdWIiOiJyZXZpdC50ZWFtMjRAZ21haWwuY29tIn0.OY4R1zHg65FGnB_4FK-rk3uCYuxtq2ciznmau6DFWDA/PART38_Loro_20190701_1.VDI" (IFCTEXT)
    Elektrischer Anschluss = "nein" (IFCTEXT)
    Feuerwiderstandsklasse = "keine Feuerwiderstandsklasse" (IFCTEXT)
    Feuerwiderstandsklasse nachrüstbar = "nein" (IFCTEXT)
    Gehäuseanschlussarten = "Ablauf punktförmig" (IFCTEXT)
    Geruchsverschluss = "ohne Geruchsverschluss" (IFCTEXT)
    HeinzeBIM = "https://www.heinze.de/bim/loro-dl-notablauf-edelstahl-klemmflansch-seitl-1-tlg-ohne-wd-dn70/526626b47371645b9e6eaa26b2d65453b02857b9" (IFCTEXT)
    Heizung = "ohne Heizung" (IFCTEXT)
    Kommentar = "Kompletteinheit Serie 84 einteilig" (IFCTEXT)
    Nenndruck Text = "417" (IFCTEXT)
    Nenndrucksystem Text = "260" (IFCTEXT)
    Nennweitensystem Text = "PN" (IFCTEXT)
    Potenzialausgleich (Erdungsanschluss) vorhanden = "ja" (IFCTEXT)
    Produktbezeichnung Text = "LORO-DL Notablauf, Edelstahl, Klemmflansch, seitl., 1-tlg., ohne WD, DN70" (IFCTEXT)
    Produktklassifikation = "Flachdachablauf" (IFCTEXT)
    Produktname Text = "LORO-DL Notablauf, Edelstahl, Klemmflansch, seitl., 1-tlg., ohne WD, DN70" (IFCTEXT)
    Produktvideo = "https://media.stage.bim.site/t/eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJjdCI6MiwidHUiOiJodHRwOi8vd3d3Lmxvcm8uZGUvaW5kZXgucGhwP2lkPTIzM1x1MDAyNmFydGlrZWxucj0yMTcxNC4wNzBYIiwiY2lkIjoiMzI3N2NjMjMtODFhOS00ZWUzLWE5MGEtYjQ3YmI0YzBiNjE2IiwicmlkIjoiMDRjNmI2YWM5ZjEzNGEyNDUxM2QwYTRlYzU2NmM4NGEiLCJwaWQiOiI1MjY2MjZiNDczNzE2NDViOWU2ZWFhMjZiMmQ2NTQ1M2IwMjg1N2I5Iiwic2lkIjoiNjYzMjUiLCJ1dCI6MiwibGMiOiJkZSIsImlhdCI6MTU2NTc3MjIxNCwiaXNzIjoiaHR0cHM6Ly9hcGkubGl2ZS5iaW0uc2l0ZSIsInN1YiI6InJldml0LnRlYW0yNEBnbWFpbC5jb20ifQ.JNJiI6zgkH4tN8oknwxmzB6_Rw5TzA_5LMcqZ17gHIg" (IFCTEXT)
    Typ = "Notablauf" (IFCTEXT)
    Werkstoff des Ablaufkörpers = "nicht rostender Stahl" (IFCTEXT)
    Wärmedämmung = "ohne Wärmedämmung" (IFCTEXT)
  Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    38.710.01.13 = "seitlich" (IFCTEXT)
    38.710.01.5 = "DN" (IFCTEXT)
    Bestellmenge (Multiplikator) Number = 1. (IFCREAL)
  Grafiken | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Farbe = 0 (IFCINTEGER)
    Linienmuster = "Mitte (1)" (IFCLABEL)
    Linienstärke = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Symbol = "M_Ebenenbeschriftung - Kreis: M_Ebenenbeschriftung - Kreis" (IFCLABEL)
    Symbol bei Ende 1 Standard = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbol bei Ende 2 Standard = TRUE (IFCBOOLEAN)