IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "Projektnummer"
Time stamp: "2019-09-05T16:11:45"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (DEU)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (DEU)"

People and organizations
  Person "stefanie.enkler" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "stefanie.enkler" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (DEU)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (DEU)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "Projektnummer" | long name "Projektname" | phase "Projektstatus"
  IFCSITE "Default" | latitude 52° 30′ 59.765625″ | longitude 13° 23′ 59.998626″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Projektadresse", "Berlin", "Deutschland"
      IFCBUILDINGSTOREY "Ebene 0" | long name "Ebene 0" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCFLOWFITTING | type IFCPIPEFITTINGTYPE "LOROWERK 00973.050X" | object type "LOROWERK 00973.050X" | names: "LOROWERK 00973.050X:LOROWERK 00973.050X:389449" | material: materials ("ConnectorOutletMediumMaterial", "ConnectorInletMediumMaterial", "Dummy_Material", "Material_5228") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Abhängigkeiten, Abmessungen, Dämmung außen, Grafiken

Types
  IFCPIPEFITTINGTYPE "LOROWERK 00973.050X" | 1 occurrence | material: materials ("ConnectorOutletMediumMaterial", "ConnectorInletMediumMaterial", "Dummy_Material", "Material_5228") | property sets: Abmessungen, Allgemein, ID-Daten, Sonstige

Property sets
  Sonstige | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Kategorie = "Projektinformationen" (IFCLABEL)
    Kundenname = "Bauherr" (IFCTEXT)
    Projektadresse = "Projektadresse" (IFCTEXT)
    Projektausgabedatum = "Projekt Datum" (IFCTEXT)
    Projektname = "Projektname" (IFCTEXT)
    Projektnummer = "Projektnummer" (IFCTEXT)
    Projektstatus = "Projektstatus" (IFCTEXT)
    Verfasser Firma 1 = "Firma 1" (IFCTEXT)
    Verfasser Firma 2 = "Firma 2" (IFCTEXT)
    Verfasser PLZ Ort = "PLZ Ort" (IFCTEXT)
    Verfasser Strasse = "Strasse" (IFCTEXT)
    Verfasser Telefax = "Telefax" (IFCTEXT)
    Verfasser Telefon = "Telefon" (IFCTEXT)
    Verfasser eMail = "E-Mail" (IFCTEXT)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familienname = "Ebene" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCFLOWFITTING)
    Familie = "LOROWERK 00973.050X: LOROWERK 00973.050X" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "LOROWERK 00973.050X: LOROWERK 00973.050X" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Rohrformteile" (IFCLABEL)
    Typ = "LOROWERK 00973.050X: LOROWERK 00973.050X" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "LOROWERK 00973.050X: LOROWERK 00973.050X" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Familie = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
    Familie und Typ = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
    Kategorie = "Ebenen" (IFCLABEL)
    Typ = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
    Typ-ID = "Ebene: Ebene" (IFCLABEL)
  Sonstige | properties | on 1 type object
    Familienname = "LOROWERK 00973.050X" (IFCTEXT)
    Kategorie = "Rohrformteile" (IFCLABEL)
  ID-Daten | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Autor = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung von Unternehmen = "" (IFCTEXT)
    Gebäudename = "" (IFCTEXT)
    Unternehmensname = "" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Typname = "Ebene" (IFCTEXT)
  ID-Daten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Gebäudegeschoss = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Name = "Ebene 0" (IFCTEXT)
    Tragwerk = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ID-Daten | properties | on 1 type object
    Baugruppenbeschreibung = "" (IFCTEXT)
    Baugruppenkennzeichen = "" (IFCTEXT)
    Beschreibung = "LORO-X Rohrschelle, Gewinde M8, DN50" (IFCTEXT)
    Codename = "" (IFCTEXT)
    DATANORM = "00973.050X" (IFCTEXT)
    HAN = "00973.050X" (IFCTEXT)
    Hersteller = "LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG" (IFCTEXT)
    OmniClass-Nummer = "" (IFCTEXT)
    OmniClass-Titel = "" (IFCTEXT)
    Typname = "LORO-X Rohrschelle, Gewinde M8, DN50" (IFCTEXT)
    VDIBSN = "01900700000000000000000000000000000000000000000001000000000000000000" (IFCTEXT)
  Grafiken | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Farbe = 16711680 (IFCINTEGER)
    Linienmuster = "Verdeckt" (IFCLABEL)
    Linienstärke = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Symbol = "Beschriftung Ebene: Beschriftung Ebene" (IFCLABEL)
    Symbol bei Ende 1 Standard = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbol bei Ende 2 Standard = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Grafiken | properties | on 1 object (1 IFCFLOWFITTING)
    Beschriftungstext-Maßstab verwenden = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Basishöhe = "Projekt-Basispunkt" (IFCIDENTIFIER)
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCFLOWFITTING)
    Basisbauteil = "Ebene : Ebene 0" (IFCTEXT)
    Ebene = "Ebene: Ebene 0" (IFCLABEL)
    Versatz = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abhängigkeiten | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Ansicht = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCFLOWFITTING)
    Manufacturer = "LOROWERK K.H. Vahlbrauk GmbH & Co. KG" (IFCLABEL)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWFITTING)
    Reference = "LOROWERK 00973.050X" (IFCIDENTIFIER)
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCFLOWFITTING)
    Fläche = 0.0169881477248382 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Größe = "50 mmø-50 mmø" (IFCTEXT)
    Maximaldimension = 0.05 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Mindestdimension = 0.05 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volumen = 0.000231026901015076 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Höhe für Berechnung = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Abmessungen | properties | on 1 type object
    CONNECTOR0_DIAMETER_dZ_0r = 0.05 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    CONNECTOR0_dZ_00 = 0.015 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    CONNECTOR0_dZ_01 = 0.01579375 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    CONNECTOR0_ref_dZ = 0.01579375 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    CONNECTOR1_DIAMETER_dZ_0r = 0.05 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    CONNECTOR1_dZ_00 = 0.01579375 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    CONNECTOR1_dZ_01 = 0.015 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    CONNECTOR1_ref_dZ = 0.01579375 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Dämmung außen | properties | on 1 object (1 IFCFLOWFITTING)
    Dämmungsstärke außen = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Gesamtmaß = "50 mmø-50 mmø" (IFCTEXT)
  HLS | properties | on 1 object (1 IFCFLOWFITTING)
    Systemabkürzung = "" (IFCTEXT)
    Systemklassifizierung = "Nicht definiert" (IFCTEXT)
    Systemname = "" (IFCTEXT)
  Phasen | properties | on 1 object (1 IFCFLOWFITTING)
    Phase erstellt = "Phase 1" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Allgemein | properties | on 1 type object
    BIM = "" (IFCTEXT)
    HeinzeBIM = "https://www.heinze.de/bim/loro-x-rohrschelle-gewinde-m8-dn50/789d02323043cb8b1d87e4b67e6dc5baddb835aa" (IFCTEXT)
    Produktvideo = "" (IFCTEXT)